Минимальные требования к макетам

Оригинал-макетом (готовым макетом) считается файл НЕ требующий доработок.

1. Используемые носители : почта интернет или flash memory.

**Макет предоставляется в формате:**

1. TIFF (CMYK – цветовая модель, 100 dpi , без LZW – компрессии, без альфа-каналов),
2. EPS (Adode Photoshop)
3. Все векторные изображения предоставляются в формате EPS - (Adode ILLUSTRATOR), ШРИФТЫ В КРИВЫХ одна страница, один слой, за приделами печатаемых объектов нет ничего лишнего.
4. Размеры печатаемого поля определяются не в установках документа , а рамкой!!!
5. Векторные EPS файлы со внедренными и связными растровыми изображениями не принимаются.
6. Макеты не принимаются в следующих программах:

Macrosoft word

Macrosoft Exel

Macrosoft PowerPoint

К каждому файлу или группе файлов должен быть прикреплен текстовый файл с указанием количества и материала на котором хотелось бы произвести печать.